빅컴퓨터 문의사항: 031-917-9979

잉크 주유시 잉크통을 눕혀서 주유를 하셔야 합니다.

그리고 고무 마게 장착후 ->  세워 사용하면 됩니다.

잉크통은 프린터와 수평되게 유지 해아함.

잉크는 보충시 10%이상 남았을때 해야 공기가 안들어갑니다.